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	设备技术参数

	名字
	交流耐受负载

	模型
	R-AC380V-10 K

	额定电压/电流
	AC380 V  15 A

	额定功率
	AC380V=10 KW PF=1.0

	电源分区
	100/200/200/500/1000/1500齿比：10千瓦

	加载分辨率
	最小步长：100W（电流调节）

	载荷精度
	±5%

	工作电源
	单相交流电，220伏/50赫兹

	接线方式
	4P终端：L1、L2、L3、N

	控制方式
	触摸屏 + 程序控制

	显式方法
	液晶多功能智能仪表，可显示电压、电流、功率、功率因数等参数

	保护水平
	IP20（室内使用）

	风扇噪声
	65 Db

	冷却方式
	强制风冷:

	运算状态
	可连续工作

	防御功能
	过电压/过温度/报警保护

	外部尺寸（宽度 × 深度 × 高度）
	装载主机尺寸：宽480毫米 × 深580毫米 × 高500毫米（具体取决于所用材料）

	适宜的环境温度
	-10℃～+50℃

	移动方式
	拉手

	适用于相对湿度环境
	≤95%

	海拔高度
	海拔2500米处
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