
规格及技术参数
	型号
	[bookmark: _GoBack]DC3005
	DC3010

	输入电压
	AC 220V   50Hz

	输出电压
	0.00-30.00V
	0.00-30.00V

	输出电流
	0.000-5.000A
	0.000-10.00A

	显示分辨率--电压
	10mV

	显示分辨率--电流
	1mA
	＜10A ～1mA  
>10A～ 10mA

	电源效应
	CV≤0.5%+3mV   CC≤0.2%+3mV

	负载效应
	CV≤0.5%+3mV   CC≤0.2%+3mV

	纹波与噪声
	CV≤10mV rms（50Hz—20MHz）
CC≤20mV rms

	显示精度
	LCD/V：0.5%±2d     LCD/A：1%±2d

	电源尺寸
	W85×D220×H150mm

	重量
	2Kg

	使用环境
	0-40℃     相对湿度＜80%

	工作时间
	满足长时间满功率使用



产品特点：

1、 开关电源设计，稳定可靠，轻巧美观，采用SMT生产工艺。
2、 成熟线路设计，采用原装进口元器件，可24小时满负载使用。
3、高亮四位LED显示，采用粗/微双电位器调节，精准快捷调节设定值。
4、增加实时输出功率显示值，准确直观。
5、增加 USB 5V2A 输出接口，扩展应用场景。
6、PWM开关模式，效率高，节能环保，性能接近线性电源，
效率远远高于线性电源，可替代线性电源用于绝大多数场合。
7、智能温控风扇(达到50℃工作)，有效的降低噪音，延长寿命。
8、限流过载保护功能





