四通道直流电源供应器


[bookmark: _GoBack]产品型号： DC6K-12-120-4CH





主要技术参数：
	特性类型
	参数项目
	技术要求

	输入特性
	额定输入电压
	 AC220V±10%	50HZ

	
	额定输入电流
	32A

	输出特性
	额定输出
总功率
	6KW

	
	通道数
	4

	
	单通道参数
	1.5KW

	
	单通道
输出电压
	DC 0～12V	（0～100%平滑连续可调）

	
	单通道
输出电流
	DC 0～120A （0～100%平滑连续可调，OCP点135A）

	
	稳流精度
	0.1A

	
	稳压精度
	0.1V

	
	显示精度
	0.1A,0.1V

	保护特性
	具有过压、过流、欠压、过压、短路、过热等保护功能





